SANERING AV MEDLEMMARS BÅTBOTTNAR
De metoder som klubben idag godkänner är följande.
· Isblästring som utförs av inlejt företag.
· Skrapning med en speciell skrapa ansluten till en dammsugare.
· Färgborttagning med färgborttagningsmedel.

Isblästring tillvägagångssätt:
Denna metod kommer ej att kunna genomföras förrän efter sjösättningen 2021 eftersom utrymmena på land nu ej tillåter den yta som behövs runt båten.
När båtarna sedan skall lyftas för isblästring gäller att en presenning av god kvalitet (minimum 180 g) läggs ut som skall täcka marken 2 meter utanför båten runt om.
Sedan försluter företaget in båten. Firman tar hand om färgrester och presenningar som lämnas för destruktion.
Båtägaren får sedan behandla båtbotten själv med epoxyprimer och slutligen täcklager med T-coat.
Kontakta saneringsgruppen för beställning av detta arbete.

Att bygga in båtbotten för skrapning och färgborttagningsmedel

· Under båten läggs en presenning av god kvalitet (minimum 180 g) viktigt att hela båtens yta täcks. Plastpress eller plastfolie fastsättes lufttätt i höjd med skrovets överkant, spänns sedan ut för att man skall kunna arbeta under densamma. Den nedhängande pressen eller plastfolien måste fästas mot markskyddet på ett sådant sätt att inga läckor kan uppstå.
· För att underlätta inträde och utträde ur plasttältet kan en blixtlåsdörr monteras in antingen med u- eller L-öppning. Se bild som visas för isblästring.
· Innan själva grovgörat påbörjas skall täckningen kontrolleras av klubben utsedda personer för godkännande.








· Vid skrapning skall den som sagt tidigare beskrivits anslutas till en dammsugare.
Vid användandet av färgborttagningsmedel skall detta samlas upp i kärl så långt det är möjligt.
Under dessa arbeten med båtbotten bör man helst vara klädd i heltäckande overall med huva samt vara iförd heltäckande andningsmask (typ Sundström SR 200) med partikelfilter av P3 kvalitet, alternativt övertrycksmask med visir exempelvis (Sundström partikelfilterfläkt SR 700).
· Vid transport in och ur tältet skall helst skor bytas så att färgrester ej förs ut.
· Även overallen skall medels borste minst avborstas från färgrester detta för att Biocidrester ej skall överföras till mark eller tredje part.

Innan ni kör igång med er sanering av båtbotten avvakta till ni får reda på vad ni har på botten.
Har ni TBT så gäller extra försiktighet.

Klubben har anmält 3 deltagare att genomgå utbildning för användandet av XRF mätare.
Det är så att SBU (Svenska Båtunionen) kommer att tillhandahålla XRF mätare som är kalibrerad enligt det nya mätsystemet microgram per kvadratcentimeter.  När vi tidigare mätte våra båtar tidigare gällde PPM.

Vi kommer att mäta med dessa instrument parallellt för att därigenom få ett omvandlingstal, istället för att mäta om alla de båtar vi tidigare mätt.
Vi har i år 2020, 45 nya medlemsbåtar plus några tidigare båtar som ej är mätta.

När ni sedan skall epoxibehandla båtbotten så kommer klubben att tillhandahålla material som ni medlemmarna får köpa till starkt reducerade priser. Vi har ingått ett avtal med Erlandssons Brygga och materialleverantör är Lefant.
Klubben tillhandahåller följande:
· Epoxiprimer 3 liter
· T-coat 0,75 liter
· Lefant cleaner
